
Техническое задание 
[bookmark: _Hlk118466866][bookmark: _Hlk179978333]на выполнение работ по заточке резцов с натуральными алмазами на металлической державке. 

1. Наименование объекта закупки.
   1.1. выполнение работ по заточке резцов с натуральными алмазами на металлической державке.
   1.2 Типы резцов :
          1. С 0,5мм. – 0,8мм. (m)WFС, Top Rake -25, Front Clearance 12.5
          2. С 0,05мм. – 0.1мм. (m)WFС, Top Rake -25, Front Clearance 12.5


2. Адрес поставки и оказания услуг по установке,
монтажу и наладке:

   2.1. РФ, 107207, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77.

3. Сроки оказания услуг по заточке резцов

3.1. В течение срока действия Договора Заказчик передает Исполнителю отдельными партиями специальные резцы на восстановление и ремонт, согласно прилагаемой Заявке на условиях, определяемых настоящим Договором. Заказчик в Заявке может дополнительно согласовать с Исполнителем желаемый срок, способ доставки, условия оплаты и иные условия оказания услуг. 

4. Виды работ, услуг:
4.1.  Восстановление режущей кромки спец. резцов по одной грани (передней, задней). 
4.2. Восстановление режущей кромки резца по двум плоским граням, либо с огранкой боковых вспомогательных граней. 
4.3.  Восстановление режущей кромки резца по двум плоскостям с закаткой радиуса.
4.4.  Ремонт резца по п.2 или 3 с предварительной огранкой кристалла (при наличии крупных сколов)
4.5. Ремонт резца по п.2 или 3 с закрепление кристалла в державке.
4.6. Изменение формы и геометрических параметров резца (передел).
4.7.    Дополнительные работы:
Входной контроль:
Зачистка (полировка) корпуса резца:
Выходной контроль:
Измерение радиуса.
4.8. Услуги по доставке
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