BUSHING SF D.48 mm
Type SF SFM48MM Sure-Grip Bushing, Metric, 48 mm Bore, 79.4 mm OD, 50.8 mm Length, 1243 lbs/in Torque, Standard Design, Standard Keyway
[bookmark: _GoBack]Втулка шкива двигателя тип  SFM48MM Sure-Grip, метрическая, Bore диам. отв под вал 48 мм, OD посадочный диаметр под шкив 79,4 мм, длина с фланцем 50,8 мм, Диаметр фланца 117.5 мм, под шпонку 14 x 9 мм.
Болты М10 – 3 шт
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