
Запрос коммерческого предложения

1.1.Шаровые краны предназначен для установки в подземной тепловой камере, на трубопроводах магистральных тепловых сетей со следующими характеристиками:
· Рабочая среда: вода,
· Температура рабочей среды: от + 50 до + 130 °C,
· Направление подачи рабочей среды: одностороннее.
1.2.Необходимые характеристики:
	Ду, мм
	Тип
	Класс гермет.
	Ру, кгс/см2
	Габаритные размеры, мм 
	Присоединение
	Тип привода
	
Количество

	
	
	
	
	длина,
L 
	высота крана со штурвалом редуктором, Н
	
	
	

	500
	Кран шаровой приварной полнопроходной Ду 500 с редуктором
	А
	не менее 16
	не более 990
	не более 1600
	Приварной 
	Редуктор
	

2 шт 



1.3.Материал корпуса – сталь 20 (ст 20)
1.4.Материал подвижных деталей – сталь 20Х13
1.5.Шар – ст. 12Х18Н10Т 
1.6.Уплотнительный материал – Ф4К20, фторсилоксан 
1.7.Класс герметичности шарового крана – А, в соответствии ГОСТ 9544-2015.
1.8.Штурвал должен быть поставлен в комплекте с редуктором

Место поставки – г.Тамбов.
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