Техническое задание на поставку демонстрационно-исследовательского стенда для натурного имитирования кинетических процессов в водонасыщенной многокомпонентной системе «скважина-пласт» при закачке диоксида углерода в гибридном состоянии при различных термобарических условиях

Постановка задачи
Оценка влияния диоксида углерода, находящегося в сверхкритическом состоянии, на образцы различных материалов (металл – основной образец, порода, цементный камень, резина) в условиях динамического потока.
Метод решения поставленной задачи
Организация замкнутого контура циркуляции диоксида углерода, находящегося в сверхкритическом состоянии, с целью создания динамического потока с известной скоростью в течение заданного времени (не менее 720 ч) вокруг образцов различных материалов.
Технические требования
1.1. Спецификация
Рабочая температура: от +32 до +80 оС
Рабочее давление: от 7,3 до 15,0 МПа
Материал: нержавеющая сталь
Эксплуатируемая среда: диоксид углерода в сверхкритическом состоянии.
Объем контура: не более 5 л
1.2. [bookmark: _Ref160466391]Демонстрационно-исследовательский стенд (далее – стенд) должен включать следующие элементы:
автоклав,
[bookmark: OLE_LINK1]насос/компрессор, позволяющий перекачивать диоксид углерода в сверхкритическом состоянии без остановки в течение длительного времени (не менее 720 ч) с регулируемой скоростью потока от 1 до 5 м/с,
запорно-регулирующую арматуру,
датчики давления и температуры, установленные на входе и выходе в автоклав,
расходомер,
пульт управления стендом с возможностью вывода и фиксации параметров технологического процесса во времени,
систему аварийного сброса давления при его превышении установленного предельного значения,
1.3. Конструкция автоклава должна состоять из корпуса и набора сменных вставок, выполненных из неметаллического материала, под различные испытуемые материалы:
металлические пластики размером 50203 мм в количестве девяти штук,
Соприкосновение образцов, размещенных в сменной вставке, друг с другом не допускается.
1.4. Конструкция автоклава должна обеспечивать возможность сквозного прохождения потока диоксида углерода. При этом скорость потока на поверхности образцов металла должна быть в пределах и регулироваться от 1 до 5 м/с. 
1.5. Стенд должен иметь возможность поддерживать постоянной заданную температуру циркулирующего диоксида углерода во время всего периода проведения эксперимента за счет подключения внешнего термостата (в наличии у Заказчика, термостат Термэкс КРИО-ВТ-12).
1.6. Заполнение стенда диоксидом углерода должно осуществляться от баллона с жидким диоксидом углерода специальным насосом (в наличии у Заказчика, станция зарядная углекислотная СЗУ- Mobil, производитель ООО Кади).
1.7. Контур циркуляции должен предусматривать ввод капельной жидкости (пластовая вода).
1.8. Контур циркуляции в целом и его отдельные элементы после проведения работ на стенде должны иметь возможность полного удаления воды, используемой в процессе эксперимента, для чего должна быть предусмотрена соответствующая процедура, порядок проведения которой должен быть отражен в руководстве по эксплуатации.
Комплект поставки
1.9. Демонстрационно-исследовательский стенд в составе согласно п. 3.2.
Техническая документация, включающая:
руководство по эксплуатации,
монтажный чертеж,
сборочные чертежи (схемы) отдельных элементов стенда за исключением вентилей и датчиков,
комплект ЗИП,
документацию на используемые датчики и другие покупные изделия.
Дополнительные условия
1.10. Срок поставки – не позднее 01.12.2025
1.11. Поставка демонстрационно-исследовательского стенда должна включить в себя монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала работе на стенде.
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[bookmark: _GoBack]Ресивер в данной схеме возможно не потребуется
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