Внести следующие изменения :
Габарит в сборе :Высота  1640  ширина 1270  глубина 373.
Сначала открыть  деталь в ПДФ, затем в модель внести изменения. На чертеже красным – место изменений, зеленым как сделать. Если места повторяются – изменять все места детали.
	Деталь в которую внести изменения
	Материал изменить на этот
	Деталь как источник (образец) изменений
	изменения

	ШСО_4_01_01 - Панель нижняя
	Сталь черная 0,7 или 0,8
	ШСОМ_2_01_01 Панель нижняя
	Сделать на заклепках вытяжных 4*6. Ставим на ножки –опоры  М 8 --  по углам  подгибы внахлест отверстие под  заклепку  резьбовую М 8. 
С фасада и с тыла удалить все отверстия. 
[bookmark: _GoBack]Сетку ПВС  5*8  крепить  точечной сваркой полуавтоматом  до покраски. Отверстие выхода воздуха габариты 340*60 в по центру детали. Добавить отверстия под тягу ригеля замка и под крепления дверей – заклепка резьбовая М 4. Добавить отверстия 5*3  под хомут пластиковый для крепления перегородок-решеток по 4 шт на каждую перегородку.  3 перегородки на шкаф.

	ШСО_4_01_02-01 - Стенка боковая
	Сталь черная 0,7 или 0,8
	
	Сделать левую и правую одинаковыми. Удалить отверстия для профиля.


	ШСО_4_01_04 - Панель верхняя
	Сталь черная 0,5
	ШСО_5_01_04 _ Панель верхняя
	Сделать на заклепках вытяжных 4*6.  Сместить отверстия под заклепку вытяжную чтобы инструмент входил. 
Отверстие в крыше по центру. 
Добавить отверстия под тягу ригеля замка и под крепления дверей – заклепка резьбовая М 4.[image: H:\Д 4 Краснодар\IMG_20251011_110714.jpg]


	ШСО_4_01_03 - Стенка задняя
	Сталь черная 0,5
	ШСО_5_01_05 _ Стенка задняя
	Увеличить высоту до панели верхней чтобы удалить деталь ШСО_4_01_08 - Стенка задняя верх . Без сварки по углам. Сделать левую и правую одинаковыми. ( без зеркальной ).  Добавить отверстия 5*3 для крепления полок-решеток по 2 шт на каждую точку крепления.  5 точек в 2 уровня на шкаф. Отверстия  под крючёк  по центру  каждой секции шкафа https://www.sima-land.ru/4645214/kryuchok-mebelnyy-tundra-tkd-004-dvuhrozhkovyy-bronza-200-sht/ 


	ШСО_4_01_08 - Стенка задняя верх
	Сталь черная 0,5
	
	удалить

	ШСО_4_02_01 - Полотно
	Сталь черная 0,5
	
	Удалить вырезы в подгибах. Все двери открываются в одну сторону, крепятся к панель нижняя и верхняя на винтах М 4 потай в заклепку резьбовую М 4. Подгиб двери является упором для соседней двери. Без сварки по углам. Добавить ребро жесткости- крепить к полотну точечной сваркой , замок почтовый и ригели. Тягу – прут Д = 4  крепить  сквозь гайку ( или предложите вариант втулки, трубки) на ригель  замка https://замок.su/pochtovye-zamki/izognutiy-rigel/zamok-eu-20mm-90-rigel-izognut-na-10mm/

	Ригель замка

	Сталь оцинков 2 мм
	
	создать[image: H:\Д 4 Краснодар\IMG_20251011_115333.jpg]

	Тяга ригеля
	Прут Д = 4 сталь ВР 3
	
	Создать. Входит в панель верхнюю и нижнюю при запирании замка.

	ШСО_5_03_01 Кожух
	Сталь оцинк 0,5
	
	Добавить отверстия в ШСО_4_01_01 - Панель нижняя для крепления кожуха снизу.

	разделитель создать
	Сталь черная 0,5
	ШСО_5_03_05 Разделитель
	создать по фото.  Крепить на заклепки  2,5 внутри кожуха.  Отделяет теплый воздух от холодного.  Размер окна  под нагреватель https://www.sktech.ru/nagrevateli/nagrevatelnie-elementy/dlya-zaves/1hza2a760-004-2000w-220vac/
Отверстие по датчик  Д= 20




Двери  открываются в одну сторону  крепятся к панель нижняя и верхняя  винт + заклепка резьбовая М 4.  Двери  с ребром жесткости с почтовым замком и ригелями.  Кожух вентилятора взять от М 2   крепить  около задней стенке. ШСО_4_01_06 – Профиль удалить  и отверстия для него в боковых. Перегородки- решетки 3 шт  300 * 30 https://l-lider.ru/catalog/lotki_provolochnye_setchatye_pll/lotki_provolochnye_pll_otsinkovannye/209664/  крепятся к панель нижняя  пластиковыми хомутами. Полки- решетки  шт  300 * 30  вставляются в вырезы перегородок  насквозь и крепятся к задней стенке   пластиковыми хомутами.  Решетки не считать ( я сам сделаю) .Все отверстия под заклепку вытяжную 4*8  -- Д = 4,5. Под саморез  с прес-шайбой 4*13 Д= 6  в ответке Д=2
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