



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 
На закупку платформы на вилы погрузчика (монтажной корзины) 
Департамент Логистики 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Настоящий документ является предварительным техническим заданием (далее – «ТЗ») на приобретение и поставку платформы для установки на вилы погрузчика, предназначенной для транспортировки грузов, в том числе с возможностью монтажа корзины для персонала (люльки) для Распределительного Центра

1.2. Настоящий документ предъявляет требования к основным характеристикам, которым должны соответствовать предлагаемые платформы с креплением на вилы погрузчика, включающая элементы для крепления монтажной корзины (люльки)
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1. Распределительный Центр  предназначен для приёмки, хранения, комплектации и отгрузки товаров народного потребления.  

3. СРОКИ ПОСТАВКИ   
3.1. Не позднее 15 июня 2026 года. 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
4.1. Тип крепления:
· на вилы погрузчика (должен обеспечивать надёжную фиксацию                        и безопасность при транспортировке грузов);

· предусмотрена крепёжная цепь для сцепки с кареткой погрузчика (должна выдерживать нагрузку не менее 1000 кг с 3-кратным запасом прочности).

4.2. Габаритные размеры:
· общая высота: 2800 мм.

· длина: 1200 мм.

· ширина: 1000 мм.

4.3. Необходимое количество платформ (монтажных корзин) – 4 шт.

4.4. Конструкция:
· платформа должна включать ролики для перемещения, обеспечивающие лёгкость перемещения в условиях склада/производственного помещения (диаметр роликов — не менее 75 мм, материал — высокопрочная сталь с полиуретановым покрытием);

· конструкция должна быть рассчитана на равномерное распределение нагрузки (максимальная распределённая нагрузка — 500 кг/м²

· материалы конструкции должны быть устойчивы к коррозии и механическим воздействиям

· предусмотрена площадка для монтажа люльки с жёсткой фиксацией (размеры площадки — [указать размеры], расположение — центральная часть платформы)

· усиленные рёбра жёсткости в местах крепления люльки и вил погрузчика.

4.5. Дополнительные элементы:
· перфолист по периметру второго яруса, должен быть надёжно закреплён, не влиять на общую прочность конструкции

· ролики для ручного перемещения люльки (4 шт., с фиксатором от самопроизвольного движения)

· страховочные крепления для фиксации люльки в транспортном положении (должны выдерживать нагрузку не менее 500кг 

4.6. Элементы безопасности:
· защитные бортики по краям платформы (высота — не менее 100 мм);

· антискользящее покрытие рабочей поверхности (например, рифлёная сталь).

5. Требования к документации:

5.1.  Поставщик обязан предоставить следующую документацию на изделие:

технический паспорт изделия (с расчётами прочности и допустимых нагрузок);

сертификат соответствия ГОСТу (заверенная копия);

 инструкция по эксплуатации (включая схемы монтажа/демонтажа люльки);

 шильды с указанием маркировки и серийного номера;

расчёты по прочности конструкции с учётом динамических нагрузок;

опционально: сертификаты ISO 9001:2011, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (заверенные копии).

6. Требования к безопасности:
6.1. конструкция должна соответствовать требованиям промышленной безопасности и охраны труда (ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.4.059-89);

6.2. все острые углы и кромки должны быть скруглены (радиус скругления — не менее 3 мм) или защищены резиновыми/пластиковыми накладками;

6.3. крепёжные элементы должны быть защищены от самопроизвольного откручивания (использование контргаек, шплинтов и т. д.);

    6.4. все сварные швы должны быть зачищены и проконтролированы визуально и методом

6.5. конструкция должна выдерживать статическую нагрузку, превышающую рабочую на 50%.

После получения настоящего ТЗ производится согласование 
7. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 
7.1. Стоимость в коммерческих предложениях указывается в рублях без учета НДС.  

7.2. Помимо итоговой суммы за поставку изделий, должна быть учтена стоимость доставки до объекта заказчика.

7.3. Порядок оплаты: ПОСТОПЛАТА с отсрочкой платежа 60 б. д. с момента подписания Акта приемки 
8. ГАРАНТИЯ:  
8.1. Минимальный срок гарантии не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

9.1. Ответственность Поставщика за соблюдение сроков поставки. 

10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА:  
10.1. Предоставление технической документации (руководство эксплуатации и иное) на русском языке. 

11. ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
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