Здравствуйте!

Необходимо изготовить медный лист для укладки на пол душевой кабины. Лист будет использоваться как постоянное напольное покрытие — на него встают босыми ногами, по нему течёт вода.

МАТЕРИАЛ
— Медь марка М1, толщина 0.8 мм
— Лицевая сторона (верхняя, на которую встают ногами): нужна антискользящая поверхность. Прошу предложить варианты обработки на ваше усмотрение — важно, чтобы мокрые босые ноги не скользили
— Обратная сторона (ложится на плитку): гладкая

ФОРМА И РАЗМЕРЫ
Основной контур — четырёхугольник (стены душевой не строго параллельны):
— Сторона 1 (левая): 970 мм
— Сторона 2 (верхняя): 1104 мм
— Сторона 3 (правая): 965 мм
— Сторона 4 (нижняя, у двери): 1110 мм

Отступ от стен: 5 мм с каждой стороны (чтобы лист свободно лёг на пол).

В нижней части листа (сторона 4) — два выреза формы Ш:
— Левый вырез: ширина 130 мм, глубина 15 мм (вырез идёт вверх от нижнего края)
— Правый вырез: ширина 120 мм, глубина 15 мм (вырез идёт вверх от нижнего края)
— Между вырезами: средняя часть 860 мм остаётся на полную длину
— Нижний край листа — ровная прямая линия по всей ширине

ОТВЕРСТИЕ ПОД СЛИВНОЙ ТРАП
Квадратное отверстие 160×160 мм.
Расположение (расстояния от стен до края отверстия):
— От стороны 1 (левая стена): 830 мм
— От стороны 2 (верхняя стена): 170 мм
— От стороны 3 (правая стена): 115 мм
— От стороны 4 (нижняя стена): 650 мм
Проверка: 830 + 160 + 115 = 1105 ≈ 1104; 170 + 160 + 650 = 980

ВЫВОД ПОД СОЕДИНЕНИЕ — ГИБОЧНЫЙ УГОЛОК
В левом верхнем углу листа (стык стороны 1 и стороны 2) лист должен иметь выпуск 100×100 мм, который загибается вверх. Это цельная часть листа — без разрезов, без сварки, без пайки. Единый лист с загнутым уголком.
— 100 мм вдоль стороны 1 + 100 мм вдоль стороны 2 — загибаются вверх
— К этому уголку в дальнейшем будет крепиться медная полоса 20×2 мм (на медных саморезах), идущая вверх по стене

ВАЖНО
— Лист изготавливается плоским — подгонка по уклону пола выполняется на месте (пол имеет разуклонку к трапу со всех сторон)
— Все кромки зачистить, без заусенцев и острых краёв (босые ноги)
— К листу прилагается чертёж с размерами

Прошу уточнить стоимость, сроки изготовления и ваши предложения по антискользящей обработке поверхности.

Спасибо!
Евгений
