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Предлагаем Вам комплексный подход к обеспечению санитарии на требуемом в производстве уровне:

  -стартовый аудит оборудования; 
  -обслуживание пенных станций, систем разбавления на регулярной основе (ежемесячно) с инженерным и технологическим мониторингом; 
 -обучение рабочего персонала правилам работы на пенных станциях.
Проволочный держатель для евро флаконов из нержавейки (оцинковки).
Выделенный узел пересмотреть! Набросок для примерного ориентирования.
Закругления, длины.
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.Держатель проволочный для  стандартного еврофлакона 1 литр,  должен не деформироваться от веса флакона и физического воздействие на нажатие с верху на дозатор (мыло, антисептик) диаметр проволки (2,5 – 3,5 мм) ???
 Стоимость  и Срок изготовления? Планируем закупать партиями от 1000 шт, периодически раз 2-3 месяца (Может больше, зависит от потребностей клиентов).
Дать два варианта изготовления из ОЦИНКОВКИ и НЕРЖАВЕЙКИ
РАЗРАБОТАТЬ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ!
[bookmark: _GoBack]Компания Дезон.
2 Варианрт (метал 1,5 мм ориентировочно)  Оцинковка, Нержавейка[image: ]Вариант гибки под стандартный еврофлакон 1 литр
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