	№ п/п
	Полное наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Проволока 2-Св-18ХМА-ВИ-ТО ТУ 14-1-4292-87
	кг
	200
	НТД: ТУ 14-1-4292-87; Наименование: Проволока; Тип проволоки: Св; Марка материала: 18ХМА; Наружный диаметр (диаметр вписанного круга), сторона квадрата (стороны поперечного сечения): 2; Способ получения стали: ВИ; Состояние поставки металлопроката: ТО;

	2
	Проволока 3-Св-18ХМА-ВИ-ТО ТУ 14-1-4292-87
	кг
	100
	НТД: ТУ 14-1-4292-87; Наименование: Проволока; Тип проволоки: Св; Марка материала: 18ХМА; Наружный диаметр (диаметр вписанного круга), сторона квадрата (стороны поперечного сечения): 3; Способ получения стали: ВИ; Состояние поставки металлопроката: ТО;

	3
	Проволока 3 Св-03Х12Н9М2С-ВИ (ЭП659А-ВИ) ТУ 14-1-3013-80
	кг
	100
	НТД: ТУ 14-1-3013-80; Наименование: Проволока; Тип проволоки: Св; Марка материала: 03Х12Н9М2С; Условное обозначение марки материала: ЭП659А; Наружный диаметр (диаметр вписанного круга), сторона квадрата (стороны поперечного сечения): 3 мм; Способ получения стали: ВИ;

	4
	Проволока 2 Св-03Х12Н9М2С-ВИ (ЭП659А-ВИ) ТУ 14-1-3013-80
	кг
	150
	НТД: ТУ 14-1-3013-80; Наименование: Проволока; Тип проволоки: Св; Марка материала: 03Х12Н9М2С; Условное обозначение марки материала: ЭП659А; Наружный диаметр (диаметр вписанного круга), сторона квадрата (стороны поперечного сечения): 2 мм; Способ получения стали: ВИ;



Срок поставки товара: в течение 50 календарных дней с момента заключения договора.
[bookmark: _Hlk207897772]Доставка: г. Арсеньев Приморский край


