
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
     «Поставка вставок трамвайных»

	1
	2

	
	Вставка трамвайная:
[bookmark: _GoBack]- вставка контактная из алюминиевого сплава АД 31Т1 (соответствие ГОСТ 4784-2019), загнутая, для трамваев марки КТМ;
- длина: 1200 мм;
- радиус загиба R: 1800 мм;
- соответствует чертежу 605.29.17.066;
- изготавливается горячепрессованным способом, с термической обработкой;
- механические свойства соответствуют ГОСТ 8617-2018.
наличие сертификата на продукцию.
	1 200 шт


  

