Наша компания рассматривает возможность приобретения сварочной проволоки для выполнения производственных, монтажных, строительных и ремонтных работ, связанных с механизированной дуговой сваркой металлических конструкций и изделий.
В связи с этим просим предоставить коммерческое предложение на поставку новой продукции с подтверждённым происхождением и соответствием указанным ниже техническим требованиям.
1. Проволока сварочная омеднённая ER70S-6 / СВ-08Г2С
• Тип продукции: сварочная проволока сплошного сечения для механизированной дуговой сварки • Марка / обозначение: ER70S-6
• Допустимый аналог: СВ-08Г2С
• Материал: омеднённая стальная проволока
• Диаметр: 1,2 мм
• Тип катушки: еврокатушка D270 • Вес нетто одной катушки: 15 кг
• Режим сварки: с защитным газом • Назначение:
— механизированная и автоматическая сварка;
— сварка углеродистых и низколегированных сталей; — изготовление и ремонт металлических конструкций; — производственные, монтажные и ремонтные работы.
• Защитная среда: углекислый газ (CO2) либо газовые смеси на основе аргона и CO2 • Род сварочного тока: постоянный
• Тип сварки: MIG/MAG
• Конструкция: сплошная сварочная проволока без флюсового наполнителя
• Намотка: равномерная, обеспечивающая стабильную подачу проволоки сварочным оборудованием • Покрытие: равномерное омеднение поверхности
• Основные требования к продукции:
— стабильная подача проволоки;
— устойчивое горение сварочной дуги;
— минимальное разбрызгивание металла;
— формирование качественного и ровного сварного шва;
— соответствие заявленному диаметру и весу катушки;
— отсутствие механических повреждений и дефектов намотки.
• Состояние: новая продукция
• Упаковка: заводская, защищающая проволоку от воздействия влаги и загрязнений.
Допускается предложение аналогичной сварочной проволоки, соответствующей указанным техническим характеристикам и не уступающей по качеству и эксплуатационным показателям, включая СВ-08Г2С и эквивалентные марки.
Количество: 2 150 катушек.
Общий вес партии: 32 250 кг (32,25 т).
Информация, подлежащая отражению в коммерческом предложении
Просим в составе коммерческого предложения указать следующую информацию: • стоимость одной катушки 15 кг и стоимость одного килограмма продукции;
• общую стоимость партии из 2 150 катушек;
• сроки поставки продукции;
• наличие товара на складе либо сроки производства и комплектации;
• условия оплаты (желательная отсрочка платежа — до 10 рабочих дней);
• условия поставки: доставка до склада Заказчика либо самовывоз со склада поставщика;
• информацию о производителе и стране происхождения продукции;
• подтверждение качества и соответствия продукции установленным стандартам (сертификаты, паспорта качества, декларации и иные сопроводительные документы);
• условия возврата или замены продукции (при наличии);
• срок действия коммерческого предложения;
• возможность частичной поставки партии.
Дополнительно просим указать
• условия хранения и транспортировки сварочной проволоки; • срок хранения продукции;
• наличие постоянного складского запаса;
• возможность поставки продукции партиями;
• наличие сертификатов качества на конкретную партию товара;
• возможность предоставления оптовых скидок и корпоративных условий; • возможность долгосрочного сотрудничества и регулярных поставок.
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